................................................

nazwa Oferenta

**WYKAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH**

**przewidzianych do montażu w lokalach mieszkalnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RODZAJ URZĄDZENIA** | **WYMAGAMIA****ZAMAWIAJĄCEGO** | **DANE URZĄDZENIA:**producent, typ |
| **INSTALACJA WOD.-KAN.** |
| **UWAGA: 1. Baterie jednego producenta oraz jednej linii wzorniczej – nie dotyczy** **baterii zlewozmywakowej.** **2. Urządzenia fajansowe jednego producenta oraz jednej linii wzorniczej** **3. Brodzik, obudowa i kabina jednego producenta, przewidziane przez** **niego jako komplet** |
| Bateria umywalkowaz korkiem spustowym+ zawory odcinające+ wężyki | Bateria jednouchwytowa stojąca z głowicą ceramiczną;I lub II klasa głośności5 lat gwarancji na szczelność:Gatunek 1Zawory mosiężne, kątoweWężyki elastyczne w oplocie stalowym | Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Bateria zlewozmywakowa+ zawory odcinające+ wężyki | Bateria jednouchwytowa stojąca z głowicą ceramiczną;Bateria **„wysoka”** – wysokość spodu wylewki (perlatora) od pow. zlewu min. 235 mmI lub II klasa głośności5 lat gwarancji na szczelność:Gatunek 1Zawory mosiężne, kątoweWężyki elastyczne w oplocie stalowym dł. 50 cm. | Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Bateria wannowa+ zestaw natryskowy z prowadnicą | Bateria jednouchwytowa ścienna z głowicą ceramiczną, z natryskiem ręcznym.I lub II klasa głośności5 lat gwarancji na szczelność:Gatunek 1 | Producent: .............................Typ: .......................................Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Bateria natryskowa+ zestaw natryskowy z prowadnicą | Bateria jednouchwytowa ścienna z głowicą ceramicznąI lub II klasa głośności5 lat gwarancji na szczelność:Gatunek 1Prowadnica przesuwnaWąż z tworzywa ze słuchawką | Producent: .............................Typ: .......................................Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Umywalka w łazience+syfon umywalkowy | Umywalka porcelanowa biała, szerokości ok. 60 cmGatunek 1Syfon mosiężny | Producent: .............................Typ: .......................................Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Umywalka w ubikacji+ syfon umywalkowy | Umywalka porcelanowa biała, szerokości ok. 50 cmGatunek 1Syfon mosiężny | Producent: .............................Typ: .......................................Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Zlewozmywak+ szafka zlewozmywakowa+ syfon zlewozmywakowy | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, dwukomorowy, o wymiarach 800x600 mm, do montażu na szafceGatunek 1.Syfon podwójny z tworzywa, z możliwością podłączenia zmywarki | Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Wanna prostokątna+ komplet przelewowo-spustowy | Wanna kąpielowa akrylowa, biała, o dług. 170 cmGatunek 1.Wanny do obmurowania,z drzwiczkami do syfonui podcięciem na stopy.Syfon z tworzywa. | Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Brodzik półokrągły+ kabina natryskowa+ syfon do brodzika | Brodzik półokrągły, akrylowy, biały, o wym. 90x90 cm.Brodzik półokrągły montowany na stelażu, z obudową akrylową.Kabina narożna (dwuścienna) półokrągła o wymiarach 90x90 cm.Kabina ze szkła hartowanego, drzwi przesuwane na kółkach u dołu u góry, uszczelniane taśmą magnetyczną.Brodzik, obudowa i kabina przewidziane przez producenta jako komplet.Gatunek 1.Syfon z tworzywa, o konstrukcji umożliwiającej czyszczenie od góry | Producent: .............................Typ: .......................................Producent: .............................Typ: .......................................Producent: .............................Typ: ....................................... |
| Miska ustępowa wisząca | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie, obudowane płytami rigipsowymi.Miska ustępowa porcelanowa, biała.Deska sedesowa z duroplastu (twarda), wolnoopadająca.Przycisk podwójny.Gatunek 1. | Producent: .............................Typ: .......................................Producent: .............................Typ: ....................................... |
| **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** |
| Kuchenka wolnostojąca elektryczna | Kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną – 4 pola, oraz piekarnikiem.Szerokość kuchenki 60 cm.Minimalna moc 9,0 kW.Wyposażenie obowiązkowe: - piekarnik z termoobiegiem i grillem (opiekaczem) | Producent: ..............................Typ: ........................................ |

...............................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/ych przedstawiciela/i Oferenta)